CAPTION="$(lang de:"RRDstats - Alert-Definition f&uuml;r SmartHome" en:"RRDstats - alert definition for SmartHome")"
DESCRIPTION="Syntax: <tt>&lt;ain&gt;  &lt;type&gt; &lt;value&gt; &lt;condition&gt; &lt;interval&gt; &lt;command(s)&gt;</tt><br>
$(lang de:"Beispiele" en:"Examples"):<br>
<tt>123456789012 volt 215 min 300 callaction dial 00001234567; sleep 25; callaction hangup;</tt><br>
<tt>123456789ABC watt 999 max 99 mailer -t temp@abcdefg.net -s \"Dect 200: \$* &gt; 99\"</tt><br>
<tt>123456789XYZ grad  0  min 60 max 3600 /usr/bin/aha.sh docmd \$1 off</tt><br>
$(lang de:"KEINE TABULATOREN - NUR LEERZEICHEN!" en:"NO TABS - ONLY SPACEBARS!")<br>
$(lang de:"M&ouml;gliche Werte f&uuml;r" en:"Available values for") <tt>type: watt volt kilo grad curr fact</tt><br> 
$(lang de:"Hinweis: Die Einheit des Intervalls ist Sekunden, als Parameter werden die AIN und alle Werte des Aktors &uuml;bergeben." en:"Hint: The measure unit of the interval is seconds, as parameters the AIN and all values of actor will be set.")"

CONFIG_FILE='/tmp/flash/rrdstats/smarthome.alert'
CONFIG_SAVE='modsave flash; if pidof rrdstats > /dev/null; then echo ""; /mod/etc/init.d/rc.rrdstats restart; fi'
CONFIG_TYPE='text'

TEXT_ROWS=30
