CAPTION="$(lang de:"RRDstats - Alert-Definition f&uuml;r DigiTemp" en:"RRDstats - alert definition for DigiTemp")"
DESCRIPTION="Syntax: &lt;nice_name&gt; &lt;value&gt; &lt;condition&gt; &lt;interval&gt; &lt;command(s)&gt;<br>
$(lang de:"Beispiele" en:"Examples"):<br>
<tt>Sensor_1 35 max 300 callaction dial 00001234567; sleep 25; callaction hangup;</tt><br>
<tt>Sensor_2 10 min 60 mailer -t temp@abcdefg.net -s \"Sensor_2: \$1 &lt; 10\"</tt><br>
<tt>Sensor_3 85 max 3600 /my/own/skript.sh \$1</tt><br>
$(lang de:"KEINE TABULATOREN - NUR LEERZEICHEN!" en:"NO TABS - ONLY SPACEBARS!")<br>
$(lang de:"Hinweis: Die Einheit des Intervalls ist Sekunden, der Parameter \$1 ist der aktuelle Wert des Sensors." en:"Hint: The measure unit of the interval is seconds, the parameter \$1 is the current value of the sensor.")"

CONFIG_FILE='/tmp/flash/rrdstats/digitemp.alert'
CONFIG_SAVE='modsave flash; if pidof rrdstats > /dev/null; then echo ""; /mod/etc/init.d/rc.rrdstats restart; fi'
CONFIG_TYPE='text'

TEXT_ROWS=15
